سؤال عن الدقة
أي دقة وضوح لأي تطبيق؟

الشكل 3: تفاصيل شنغهاي ملتقطة بواسطة إيكونوس في مايو/أيار 2000. 
المصدر: ESA 
الأسعار تبدأ من 1200 يورو لكل 100 كيلومتر مربع. المصدر:geoville.com 	
الشكل 2: شنغهاي بعدسة (راسم الخرائط الموضوعية TM) للاندسات 1989.
المصدر: ESA 
الأسعار من 0.58 يورو وحتى 2300 يورو لكل 100 كيلومتر مربع.
المصدر: geoville.com	
الشكل 1: شنغهاي ملتقطة بواسطة المستشعر MERIS على قمرانفيسات في 2003. 
المصدر: ESA 
الأسعار تبدأ من 0.25 يورو لكل 100 كيلومتر مربع. المصدر:geoville.com 	

دقة عالية جدا	دقة متوسطة إلى عالية	دقة منخفضة	التطبيقات	
			التحكم بحركة المرور	
			رسم الخرائط البيئية الإقليمية	
			تحديث خريطة طبوغرافية	
			رسم الخرائط الزراعية	
			تعداد الأشجار	
			التخطيط العمراني	
			مراقبة الطقس	

1.	أنواع دقة مختلفة للتطبيقات المختلفة. أكمل الجدول التالي والذي يوضح مدى ملاءمة أنواع الدقة للتطبيقات المختلفة. استخدم المقياس التالي:
+ (الأنسب للغرض) ،
o (مناسب للغرض بشكل معتدل)،
- (غير مناسب).
2.	عادة ما يكون اختيار نظام القمر الصناعي للتطبيق المطلوب حلا وسط ما بين التكلفة ودقة الوضوح. أي دقة من نظام الأقمار الصناعية قد تحتاج في حالة
أ. مراقبة الغطاء النباتي لمنطقة ما؟
ب. التحقق من مدى تقدم بناء مطار؟
ج. رسم تضاريس لمنطقة ما؟
3.	ابحث عن المهام والاستخدامات الرئيسية للأقمار الصناعية لاندسات وسبوت وكويك بيرد على الإنترنت.