Въпрос на разделителна способност
Каква е разделителната способност на всяко от приложенията?

Фигура 1: Шанхай, видян от MERIS на Envisat 2003.
Източник: ESA.
Цени от 0.25 € за 100 km2.
Източник: geoville.com	
Фигура 2: Шанхай, видян от Landsat TM 1989.
Източник: ESA.
Цени от 0.58 € до 2,300 € за 100 km2.
Източник: geoville.com	
Фигура 3: Шанхай, заснет в детайли от Ikonos през май 2000.
Източник: ESA. 
Цени от 1,200 € за 100 km2.
Източник: geoville.com	

Приложения	Ниска разделителна способност	Средна до висока разделителна способност	Много висока разделителна способност	
Контрол на движението				
Регионално картографиране на околната среда				
Актуализация на топографски карти				
Земеделско картографиране				
Преброяване на дърветата				
Градско планиране				
Мониторинг на времето				

1.	Различна разделителна способност за различни приложения. Попълнете таблицата, която илюстрира различните разделителни способности, подходящи за различните приложения. Използвайте следната скала: 
+ (най-подходяща за целта), 
o (умерено подходяща за целта), 
- (неподходяща за целта).
2.	Изборът на спътникова система обикновено представлява компромис между цена и пространствена разделителна способност. Каква разделителна способност, а оттам – и спътникова система е подходяща за:
a.	мониторинг на растителността на дадена област?
б.  контрол на напредъка на строителството на едно летище?
в.  съставяне на топографска карта на дадена област?
3.	Вижте в Интернет кои са основните задачи и приложения на спътниците Landsat, SPOT и QuickBird.