Kwestia rozdzielczości 
Jaka rozdzielczość przestrzenna do jakich zastosowań?

Rycina 1: Szanghaj na zobrazowaniu MERIS na Envisacie 2003.
Źródło: ESA. 
Ceny od  0.25 € za 100 km2. 
Źródło: geoville.com	
Rycina 2: Szanghaj na zobrazowaniu Landsat TM 1989. Źródło: ESA. 

Ceny od  0.58 € do 2,300 € za 100 km2. 
Źródło: geoville.com	
Rycina 3: Szanghaj na zobrazowaniu Ikonos z maja 2000. Źródło: ESA. 

Ceny od  1,200 € za 100 km2. Źródło: geoville.com	

Zastosowanie	Niska rozdzielczość	Średnia po wysoką rozdzielczość	Bardzo wysoka rozdzielczość	
Nadzór ruchu drogowego				
Regionalne kartowanie środowiska				
Aktualizacja map topograficznych				
Kartowanie na potrzeby rolnictwa				
Leśnictwo				
Planowanie przestrzenne				
Monitorowanie meteorologiczne				

1.	Różne rozdzielczości do róznych zastosowań. Uzupełnij tabelkę, która przedstawia jak zmieniają się zastosowania zobrazowań satelitarnych w zależności od ich rozdzielczości przestrzennej. Użyj następującej skali: 
	+ (najlepiej się nadaje do danego celu), 
	o (średnio się nadaje do danego celu), 
	- (słabo się nadaje do danego celu). 

2.	Wybór systemu satelitarnego to zazwyczaj kompromis pomiędzy kosztami zobrazowania a jego rozdzielczością przestrzenną. Którego satelitę zastosujesz jeśli chcesz:
a.	monitorować roślinność w skali regionalnej?
b.	sprawdzić postępy w budowie lotniska?
c.	naszkicować topografię regionu? 
3.	Znajdź w Internecie główne zadania i zastosowania satelit Landsat, SPOT oraz QuickBird.