تصنيف الصور
قارن صورة القمر الصناعي بالتصنيف

الشكل 2: صورة مصنفة لمنطقة دوسلدورف في ألمانيا.
المصدر: www.flaechennutzung.nrw.de	
الشكل 1: صورة قمر صناعي لمنطقة دوسلدورف في ألمانيا.
المصدر: www.flaechennutzung.nrw.de 	

النسبة المئوية للمساحة	اللون	الفئة من مفتاح الخارطة	
		درجة عالية من المسطحات غير النافذة (> 80٪)	
		درجة متوسطة من المسطحات غير النافذة (40 - 80٪)	
		درجة منخفضة من المسطحات غير النافذة (< 40٪)	
-		مكبات النفايات، أكوام الحصى، مواقع البناء	
		أراضي زراعية	
		أراضي عشبية ومراعي	
		غابات دائمة الخضرة / غابات صنوبرية	
		غابات مختلطة	
		غابات متساقطة الأوراق	
		مسطحات مائية	

1.	يرجى تجميع مفتاح الخارطة بإضافة اللون المناسب إلى فئات الغطاء الأرضي العشرة. قم باستخدام الألوان التالية: أصفر - أخضر فاتح - أحمر متوسط - أزرق - أخضر ليموني - أحمر داكن - رمادي - أحمر فاتح - أخضر داكن - أخضر متوسط.
2.	قم بتقدير النسبة المئوية لكل فئة غطاء أرضي (تأكد من عدم تجاوزالمجموع لـ 100٪).
3.	اذكر الأسباب التي تجعل التصنيف مفيدًا.
4.	صورة قمر صناعي بألوان حقيقية أم صورة مصنفة؟ أذكر مزايا وعيوب الصور ذات الألوان الحقيقية والصور المصنفة وأين تكون كل منها مفيدة للغاية.