Klasyfikacja obrazów
Porównaj obraz poklasyfikacyjny z obrazem satelitarnym

Rycina 1: Düsseldorf (Niemcy) - zdjęcie satelitarne. 
Źródło: www.flaechennutzung.nrw.de	
Rycina 2: Düsseldorf (Niemcy) - obraz poklasyfikacyjny. 
Źródło: www.flaechennutzung.nrw.de	

Klasa	Kolor	Obszar w %	
Gęste pokrycie (> 80%)			
Umiarkowane pokrycie (40 - 80%)			
Rzadkie pokrycie (< 40%)			
Wysypiska, żwirownie, obszary budowy		-	
Uprawy rolne			
Łąki i pastwiska			
Las iglasty			
Las mieszany			
Las liściasty			
Zbiorniki wodne			

1.	Uzupełnij legendę poprzez dodanie odpowiedniego koloru do poniższych 10 klas pokrycia terenu. Kolory to: żółty - jasnozielony - średnia czerwień - niebieski - cytrynowa zieleń - ciemnoczerwony - szary - jasnoczerwony - ciemnozielony - średnia zieleń
2.	Oszacuj procentowy udział obszarów dla każdej klasy w stosunku do całości zobrazowania (pamiętaj by sumarycznie nie przekroczyć 100%). 
3.	Napisz czemu klasyfikacja jest przydatna.
4.	Zobrazowanie satelitarne w barwach naturalnych czy obraz poklasyfikacyjny? Wymień zalety i wady zdjęcia satelitarnego w barwach naturalnych oraz obrazu poklasyfikacyjnego i powiedz, kiedy są one najbardziej przydatne.